[별첨 제2호] 기술수요조사서(RFP)

과제명	천연 실크 활용 실크 담수 복합체(SDC) 제조
이론적 배경
□ 실크는 18종의 아미노산으로 구성되어 있는 천연 단백질 섬유이며 산성기와 염기성기가 공존하고 있는 양쪽성 구조로 인해 산업적으로 활용될 수 있는 다양한 화학적인 특성을 가지고 있음. □ 해수(海水) 중에 용해되어 있는 염분의 대부분은 염화나트륨(NaCl, Sodium Chloride)으로 구성되어 있으며 Na+와 Cl-의 이온 형태로 해리(解離)되어 있음. □ 실크 아미노산은 해수 중에 용해되어 있는 Na+와 Cl- 이온을 각각 산성기와 염기성기가 끌어당기는 화학적인 반응성이 있으며, 이러한 화학반응을 이용하여 해수 중에 용해되어 있는 염분의 농도를 저하시킴으로서 담수화 성능을 구현할 수 있음.
2. 기술개발의 필요성
□ 실크는 전량 수입에 의존, 가격 등락폭의 심화 등의 불안정한 외부요인 및 코로나로 인한 전세계적인 팬데믹 현상, 실크 제품의 내수시장의 침체 등의 내부요인으로 인해 실크산업의 경쟁력은 점점 쇠퇴 하고 있음. □ 고가의 섬유소재임에도 불구하고 생산공정에서 발생되는 부산물은 제조공정상 필연적으로 발생되고 있음에도 재활용되지 못하고 전량폐기되고 있는 실정임. □ 실크 산업이 보유하고 있는 잠재적인 기술을 활용하여 실크 소재가 가진 우수한 기능적 특성을 활용하여 산업규모가 큰 분야로의 진출을 위한 융합기술의 개발이 반드시 필요한 시점임. □ 실크 소재의 화학적인 특성을 이용하여 해수 담수화 성능을 구현하기 위한 기술개발을 통해 실크산업의 미래 비전을 제시하고 성장동력을 확보함으로서 실크산업의 활성화를 유도하고자 함.
3. 연구목표
□ 최종목표 : 천연 실크 활용 해수 담수 복합체 제조 및 기초연구 수행을 통한 데이터 확보 □ 천연실크 단백질 활용 SDC 복합체 제조 (TRL 4~6단계) - 실크 제조 공정 부산물의 적극적인 활용을 통한 담수성능 구현 - SDC 복합체의 형태 제안 : 직물, 부직포 등 - 최적의 담수성능 구현을 위한 메커니즘 도출 및 제품 도안 구성 - 해수에 저항성이 있는 소재를 활용한 SDC 복합체의 내구성 강화 - SDC 복합체의 신뢰성 확보를 위한 성능지표 선정 및 구현 □ 한국실크연구원과 공동기술개발 (TRL 1~5단계) - 실크 부산물의 형태별 해수 담수화 반응 기초 데이터 확보 - 수행업체에서 제조한 SDC를 활용한 Lab. data 획득 - 실제 해수 담수화 제품으로의 적용을 위한 형태 선정 - 실크 단백질의 해수 담수화 성능에 관한 신뢰성 확보(정량지표 도출) □ 연구개발 성과 확산 - 학술적 지표 달성 : 학술논문 1건 이상 - 지적재산권 확보 : 특허출원 1건 이상 - 관련 연구기관과의 연계성 확보
4. 지원기간/예산/추진체계
□ 지원기간 : 4개월 □ 총사업비 : 11,500천원(1개업체) □ 수행기업 : 진주지역 실크업체(단독 혹은 공동)